写真撮影時のチェックシート

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項目 | 内容 | チェック |
| 使用機材 | デジカメ | 機種、撮影モード、画素数は規定に合っているか？  ①CASIO EX-H20G  　通常モード、3M以上  ②③FUJIFILUM FINEPIX F70EXR（F770EXR）  EXRモード、M 4:3以上（S 4:3以上）  ④Nikon COOLPIX L30  　オート撮影モード、4M以上  ⑤⑥Panasonic LUMIX DMC-SZ8（-SZ10）  通常撮影モード、4:3 3M EZ以上（同左）  ⑦CASIO EXILIM EX-ZS29  　オート撮影モード、3M以上 |  |
| 照度計 | 40,000 lx以上計測可能か？ |  |
| 補正板 | JIS標準色票N5、N7に準拠しているか？ |  |
| ケース等に収納して保管されているか？ |  |
| 日時計 | 角度が分かるようになっているか？ |  |
| ブロックの準備 | 材令 | 材令１４日以上１８３日以内か？ |  |
| 表面状態 | 汚れや色ムラはないか？ |  |
| 乾燥しているか？ |  |
| 設置勾配 | 1：0.5（急傾斜）1：2.0（緩傾斜）に設置されているか？ |  |
| 設置個数 | 最低限必要な個数が設置されているか？ |  |
| （補修材）※ | 指定の補修材を使用しているか？ |  |
| 撮影条件 | 撮影時間帯 | １０：００～１５：００か？ |  |
| 天候 | 晴れているか？ |  |
| 照度 | 40,000 lx以上か？ |  |
| 補正板 | ブロックと同勾配に設置されているか？ |  |
| 撮影位置の正面に設置されているか？ |  |
| 明度解析範囲外に設置されているか？ |  |
| デジカメ | ズームやフラッシュを使用していないか？ |  |
| 光源の位置 | 撮影位置と対象ブロックと光源のなす角は４５°か？ |  |
| 撮影位置 | ３～１０ｍ程度か？ |  |
| 撮影高さ | 対象ブロックと水平の高さで撮影しているか？ |  |
| 様式-2 | | 必要な写真は撮影できているか？ |  |

※ブロック間の連結部や目地に充填コンクリート等を使用するブロックのみチェック。