写真撮影時のチェックシート（テクスチャー版）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 項目 | 内容 | チェック |
| 使用機材 | デジカメ | 機種、撮影モード、画素数は規定に合っているか？  ①CASIO EX-H20G  　通常モード、3M以上  ②③FUJIFILUM FINEPIX F70EXR（F770EXR）  EXRモード、M 4:3以上（S 4:3以上）  ④Nikon COOLPIX L30  　オート撮影モード、4M以上  ⑤⑥Panasonic LUMIX DMC-SZ8（-SZ10）  通常撮影モード、4:3 3M EZ以上（同左）  ⑦CASIO EXILIM EX-ZS29  　オート撮影モード、3M以上 |  |
| 照度計 | 40,000 lx以上計測可能か？ |  |
| L型定規 | 縦・横15cm以上計測可能か？ |  |
| 標尺 | 30cm以上計測可能か？ |  |
| 日時計 | 角度が分かるようになっているか？ |  |
| ブロックの準備 | 材齢 | 材齢14日以上183日以内か？ |  |
| 表面状態 | 乾燥しているか？　汚れや色ムラはないか？ |  |
| 気泡、油泡がほとんどないものを選定しているか？ |  |
| 設置勾配 | 急傾斜1:0.5、緩傾斜1:2.0に設置されているか？ |  |
| 設置個数 | 小型は3個、大型は1個、設置されているか？ |  |
| 撮影条件 | 撮影時間帯 | 10：00～15：00か？ |  |
| 照度（天候） | 40,000 lx以上か？　晴れているか？ |  |
| 光源の位置 | 撮影位置と対象ブロックと光源のなす角は45°か？ |  |
| 撮影箇所 | 代表箇所（10cm角）が3箇所選定されているか？ |  |
| 代表箇所（10cm角）に特異点が含まれていないか？ |  |
| 代表箇所がチョーク（白色）で印されているか？ |  |
| L型定規 | ブロックと同勾配に設置されているか？ |  |
| 指定した枠に合わせて設置されているか？ |  |
| 影が指定した枠内に入っていないか？ |  |
| デジカメ | ズームやフラッシュを使用していないか？ |  |
| 撮影位置 | 約20cmの距離になっているか？ |  |
| 対象ブロックの設置勾配に対し、垂直になっているか？ |  |
| 様式-2  必要な写真 | | 撮影箇所、照度、光源入射角、製造年月日、  ブロック設置勾配、撮影状況、撮影写真 |  |