（様式－２）

撮影状況確認書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申　請　者　 | 会社名　 | 代表者氏名　 |
| 製　品　名 | 　　　　※様式１の内容をそのまま記載願います。 |
| 大　き　さ |  □小型（0.２5ｍ2以下/個） □大型（0.25㎡超/個） |
| 表面寸法 | 縦　　　mm　×　横 　　mm |
| 製造工場 | ※様式１の内容をそのまま記載願います。 |
| 撮　影　者　　 | 会社名　 | 氏名　 |
| 講習会受講 □済　 □未　 |
| 撮影場所 |  |
| 撮影年月日 | 平成　　　年　　　月　　　日 |
| 撮影時間 | □ AM　　　　　　　　　　　□ PM　 |
| 指定カメラ | 　□EX-H20G　 □F70EXR 　　□F770EXR 　　 □DMC-SZ8　 　 □L30　□DMC-SZ10　　□EX-ZS29 |
| 撮影ﾓｰﾄﾞ | モード　※指定のモード、画素数に設定願います。 |
| 画　素　数 | 　 　　　　×　 |
| 天候状態 | 　　□晴れ　 　 　□曇り　 |
| 撮影箇所 | ※代表箇所3箇所（10cm角）を選定し、チョーク（白）で印してください。※ワード上で上記の代表箇所に1～3の番号を付けてください。※番号は、ブロック設置勾配，撮影状況，撮影写真と一致させてください。※照度計，日時計も含めて撮影願います。（この写真を証明書に添付します。）**1****3****2** |
| 照　度 | ,　(lx)　　　※照度計は，ブロックと同勾配に設置してください。 |
| 光源入射角 | 　　　　□　45　 　□ 135　　 (度） |
| 製造年月日 | 　　　　年　　　月　　日（材齢　　日）※小型の場合は、同材齢のものを用いてください。 |
| 表面状態 | □乾燥状態　 □湿潤状態 |
| ブロック設置勾配（1） | 　1 ：　0.5　　　　　　　　　**※小型の場合、ブロック3個とも必要です。**　 |
| 撮影状況（1） | 　対象ブロックから　約0.2ｍの距離で撮影　　**※3箇所とも必要です。**※スタッフを当てて、横から撮影願います。 |
| 撮影写真（1） | ■汚れなし　　 □汚れあり　※撮影位置：対象ブロックと正対※画像解析を行うため、この写真の生データ（JPEGデータ）を送付願います。 |
| ブロック設置勾配（2） | 　1 ：　0.5　　　　　　　　　　　　　　　**※小型の場合、ブロック3個とも必要です。**　 |
| 撮影状況（2） | 　対象ブロックから　約0.2ｍの距離で撮影　　**※3箇所とも必要です。**※スタッフを当てて、横から撮影願います。 |
| 撮影写真（2） | ■汚れなし　　 □汚れあり　※撮影位置：対象ブロックと正対※画像解析を行うため、この写真の生データ（JPEGデータ）を送付願います。 |
| ブロック設置勾配（3） | 　1 ：　0.5　　　　　　　　　　　　**※小型の場合、ブロック3個とも必要です。**　 |
| 撮影状況（3） | 　対象ブロックから　約0.2ｍの距離で撮影　　　**※3箇所とも必要です。**※スタッフを当てて、横から撮影願います。 |
| 撮影写真（3） | ■汚れなし　　 □汚れあり　※撮影位置：対象ブロックと正対チョーク（白）で10cm角を示すチョーク（白）で10cm角を示す※画像解析を行うため、この写真の生データ（JPEGデータ）を送付願います。 |

　　　撮影状況確認書は、ワードデータをメールあるいはCD等で送付してください。

　　　申請データ送付用メールアドレス： meido@cba.or.jp